**四川文理学院**

**新老校区部分屋顶防水维修项目采购比选文件**

因学校新老校区屋顶防水维修的需要，经学校领导同意，决定对新老校区屋顶防水进行维修，现面向社会公开采购比选供应商。

一、基本要求

新老校区屋顶防水维修。（具体要求见新老校区部分屋顶防水维修项目工程清单报价表中项目特征）

二、比选文件要求

1、技术标内容

（1）公司负责人（或法定代表人）身份证明文件；是委托的，应有公司负责人（或法定代表人）的委托书。

（2）公司营业执照等相关资质文件。

（3）保修期限1年（承诺书）。

2、经济标内容

根据新老校区部分屋顶防水维修项目报下浮比例，结算时按照实际结算总价的下浮比例进行结算。

上述资料均需加盖公司鲜章，一式伍份（其中正本壹份，副本肆份），密封在一个文件包内，在密封包的密封处加盖公司鲜章或由法定代表人或委托代理人签字。

四、比选文件递交时间及地点

1、比选文件递交截止时间：2021年1 月20日上午10点40分前（北京时间）；

2、比选时间：2020年 1月20日上午10点40分（北京时间）。

3、比选地点：四川文理学院莲湖校区望月楼会议室，会议室如有调整另行通知。

五、比选办法

采购单位将依据供应商第一轮报价下浮比例最高者确定中标供应商，下浮比例一致的供应商需现场进行抽签确定中标采购商；

六、询问和质疑联系方式

联系人：舒老师 联系电话：0818-2830667

二〇二一年一月十五日

新老校区部分屋顶防水维修项目工程清单报价表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **单位** | | **数量** | **单价（元）** | **金额（元）** | **项目特征** |
| 涂膜防水 | m2 | | 500 | 27.00 | 13500.00 | 1.位置：老区理化楼屋顶  2.拆除、清理表层，达到施工标准  3.卷材品种、规格、厚度：SBS改性沥青涂料  4.防水层数：二布三涂 涂膜厚2mm  5.嵌缝材料种类:SBS改性沥青嵌缝  6.其它：满足相关规范要求 |
| 卷材防水 | m2 | | 300 | 67.00 | 20100.00 | 1.位置：音演大楼屋顶  2.拆除、清理表层，达到施工标准  3.15mm厚1：2.5水泥砂浆（特细砂）找平层，刷基层处理剂一道  4.特殊部位，使用自粘性密封胶带  5.3厚SBS改性沥青卷材防水卷材两道，胶粘剂二道  6.嵌缝材料种类:SBS改性沥青嵌缝7.其它：满足相关规范要求 |
| 彩钢瓦漏点处理 | 项 | | 2 | 6000.00 | 12000.00 | 1.位置：新区图书馆学术报告厅、音演演播厅屋顶  2.目前该项处理难度较大，需专业防水公司进行问题查找和处理 |
| 税前造价 | 45600.00元 | | | | |  |
| 税金 | 4104.00元 | | | | | 按9%计取 |
| 合计 | 49704.00元 | | | | | 完成该项目的所有费用。 |
| 结算总价下浮比例 | | %（签字和盖章： ） | | | | | |