**莲湖校区图书信息大楼**

**C307、308改建项目采购比选文件**

经学校领导同意，决定对莲湖校区图书信息大楼C307、308进行改建，现面向社会公开采购比选供应商。

一、基本要求

莲湖校区图书信息大楼C307、308进行改建。（具体要求见莲湖校区图书信息大楼C307、308改建项目工程清单报价表中项目特征）

二、比选文件要求

1、技术标内容

（1）公司负责人（或法定代表人）身份证明文件；是委托的，应有公司负责人（或法定代表人）的委托书。

（2）公司营业执照等相关资质文件。

（3）保修期限1年（承诺书）。

2、经济标内容

根据莲湖校区图书信息大楼C307、308改建项目报下浮比例，结算时按照实际结算总价的下浮比例进行结算。

上述资料均需加盖公司鲜章，一式伍份（其中正本壹份，副本肆份），密封在一个文件包内，在密封包的密封处加盖公司鲜章或由法定代表人或委托代理人签字。

四、比选文件递交时间及地点

1、比选文件递交截止时间：2020年6 月1日上午10点前（北京时间）；

2、比选时间：2020年6月1日上午10点整（北京时间）。

3、比选地点：四川文理学院莲湖校区望月楼会议室，会议室如有调整另行通知。

五、比选办法

采购单位将依据供应商第一轮报价下浮比例最高者确定中标供应商，下浮比例一致的供应商需现场进行抽签确定中标采购商；

六、询问和质疑联系方式

联系人：舒老师 联系电话：0818 -2830667

二〇二〇年五月二十六日

莲湖校区图书信息大楼C307、308改建项目项目工程清单报价表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **数量** | **单位** | **单价（元）** | **金额（元）** | **项目特征** |
| 墙面处理 | 1 | 项 | 3500.00 | 3500.00 | 1. 该项按包干价处理 2. 处理部位：拆除原隔墙两处、拆除原墙面隔音板及排风扇其他杂物。并将拆除物拉出校外自行处理。修补拆除排风扇后的洞口 |
| 强化木地板 | 140 | m2 | 100.00 | 14000.00 | 1.面层材料品种、规格、品牌：12mm强化木地板  2.含人工、踢脚线等辅材、安装、搬运等费用 |
| 吊顶 | 140 | m2 | 70.00 | 9800.00 | 1.吊顶形式：硅钙板吊顶  2.面层材料品种、规格、品牌、颜色：600mm×600mm×10mm白色硅钙板  3.含人工、龙骨、包边等辅材、机械等费用 |
| 墙面处理 | 270 | m2 | 26.67 | 7200.90 | 1.基层类型：墙面一般抹灰面  2.腻子种类：石膏粉腻子  3.刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨；满刮腻子一遍，找补两遍  4.油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆底漆一遍，面漆两遍  5.含人工、材料、机械等费用 |
| 轻质隔墙 | 38 | m2 | 100.00 | 3800.00 | 1.砖品种、规格、强度等级:GRC光面空心轻质隔墙板 100mm厚  2.勾缝要求:不勾缝  3.水泥粘接剂榫口处嵌缝  4.含人工、材料、机械等费用 |
| 平面灯 | 10 | 个 | 140.00 | 1400.00 | 1.名称：欧普集成吊顶灯  2.规格、型号：600X600mm-48W  3.含人工、材料、安装等费用 |
| 线路铺设 | 200 | m | 4.00 | 800.00 | 1.1.5mm2铜芯电线铺设照明线路  2.含人工、材料、安装等费用 |
| 开关 | 3 | 个 | 20.00 | 60.00 | 1.照明线路开关，中档品牌  2.含人工、材料、安装等费用 |
| 实木复合门 | 2 | 套 | 1200.00 | 2400.00 | 1.中档品牌标准尺寸实木复合门（含锁具、包安装）  2.含人工、材料、安装等费用 |
| 打门洞 | 1 | 项 | 300.00 | 300.00 | 1.打一标准尺寸门洞及修补  2.含木过梁 |
| 清洁清运费 | 1 | 项 | 500.00 | 500.00 | 所有项目的垃圾清洁清运费 |
| 直接费 |  |  |  | 43760.90 |  |
| 税金 |  |  |  | 3938.48 | 按9%计取 |
| 总计 | 47699.38 元 | | | |  |
| 结算总价下浮比例 | %（签字和盖章： ） | | | | |