**四川文理学院**

**行政楼厕所吊顶更换项目采购比选文件**

因学校行政楼吊顶维修的需要，经学校领导同意，决定对行政楼厕所吊顶进行更换，现面向社会公开采购比选供应商。

一、基本要求

行政楼厕所吊顶更换项目。（具体要求见行政楼厕所吊顶更换项目工程清单报价表中项目特征）

二、比选文件要求

1、技术标内容

（1）公司负责人（或法定代表人）身份证明文件；是委托的，应有公司负责人（或法定代表人）的委托书。

（2）公司营业执照等相关资质文件。

（3）保修期限1年（承诺书）。

2、经济标内容

根据行政楼厕所吊顶更换项目报下浮比例，结算时按照实际结算总价的下浮比例进行结算。

上述资料均需加盖公司鲜章，一式伍份（其中正本壹份，副本肆份），密封在一个文件包内，在密封包的密封处加盖公司鲜章或由法定代表人或委托代理人签字。

四、比选文件递交时间及地点

1、比选文件递交截止时间：2021年1 月20日上午10点整前（北京时间）；

2、比选时间：2020年 1月20日上午10点整（北京时间）。

3、比选地点：四川文理学院莲湖校区望月楼会议室，会议室如有调整另行通知。

五、比选办法

采购单位将依据供应商第一轮报价下浮比例最高者确定中标供应商，下浮比例一致的供应商需现场进行抽签确定中标采购商；

六、询问和质疑联系方式

联系人：舒老师 联系电话：0818-2830667

二〇二一年一月十五日

行政楼厕所吊顶更换项目工程清单报价表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | **金额（元）** | **项目特征** |
| 拆除吊顶 | m2 | 100 | 5.00 | 500.00 | 1.拆除原破旧吊顶2.含人工、机械、运输等费用 |
| 新装吊顶 | m2 | 100 | 120.00 | 12000.00 | 1.规格及要求：T型轻钢龙骨骨架，300\*300铝合金扣板，厚度1mm。颜色根据现场2.含运输、安装、材料等费用 |
| 集成吊顶灯 | 盏 | 18 | 140.00 | 2520.00 | 1.名称：欧普集成LED吊顶灯2.规格、型号：300\*300-12W3.含人工、材料、机械等费用 |
| 排风扇 | 盏 | 10 | 400.00 | 4000.00 | 1.名称：欧普集成吊顶排风扇2.规格、型号：300\*300-40W单电机3.含排风扇墙面开孔，开孔直径约25cm4．含布线及电线开关等5.含人工、材料、机械等费用 |
| 清洁清运费 | 项 | 1 | 400.00 | 400.00 | 1.负责以上施工场地的日常保洁，及交付使用前的整体清洁、恢复原貌2.负责以上施工现场产生的建筑垃圾，需运出校外自行处理，处理办法需满足地方环保部门规定 |
| 暂列金 | 项 | 1 | 1000.00 | 1000.00 | 1.用于本项目不可预估或其他原因导致的费用 |
| 税前造价 | 20420.00元 |  |
| 税金 | 1837.80元 | 9%计取 |
| 合计 | 22257.80元 | 完成该项目的所有费用。 |
| 结算总价下浮比例 | %（签字和盖章： ） |