**四川文理学院图书信息大楼部分修补工程**

**项目采购比选文件**

四川文理学院图书信息大楼一楼内庭、三楼平台等需修补，面向社会公开采购比选承包商。

一、基本要求

具体要求见四川文理学院图书信息大楼部分修补工程项目工程清单报价表中项目特征。

二、比选文件要求

（一）技术标内容

1、公司负责人（或法定代表人）身份证明文件；是委托的应有公司负责人（或法定代表人）的委托书。

2、公司营业执照等相关资质文件。

3、保修期限1年（承诺书）。

根据四川文理学院图书信息大楼部分修补工程项目清单定额进行报价，结算时按照中标合同价进行结算。

上述资料均需加盖公司鲜章，一式三份（其中正本一份，副本两份），密封在一个文件包内，在密封包的密封处加盖公司鲜章或由法定代表人或委托代理人签字。

三、比选文件递交时间及地点

（一）比选文件递交截止时间：2022年4月6日10:00时；

（二）比选时间：2022年4月6日10:00时。

（三）比选地点：四川文理学院莲湖校区望月楼会议室，如有调整另行通知。

四、比选办法

采购单位将依据各意向承包商的报价，经评审后的最低价确定为中标承包商，最低价一致的意向承包商需现场进行抽签确定；（如只有一家意向承包商参与竞标，则通过现场谈价方式确定项目金额；如只有两家意向承包商参与竞标，仍采用经评审最低价中标办法确定中标承包商。）

五、询问和质疑联系方式

联系人：舒老师 联系电话：0818 -2830667

二〇二二年三月三十日

附件：

总 说 明

工程名称：四川文理学院图书信息大楼部分修补工程

1.工程概况：位置：四川文理学院莲湖校区图书信息大楼

需求：按清单计划设计施工。

1. 其他需要说明的问题：因现场观察决定，本项目由于项目不单一，详见各项清单描述。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单项工程招标控制价/投标报价汇总表 | | | | | |
| 工程名称： | 四川文理学院图书信息大楼部分修补工程\单项工程1 | | |  | |
| 序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） | | |
| 暂估价 | 安全文明施工费 | 规费 |
| 1 | 建筑与装饰工程 |  |  |  |  |
| 合　　计 | |  |  |  |  |
| 工程量 |  |  |  |  |  |
| 审核 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位工程招标控制价/投标报价汇总表** | | | | |
| (适用于简易计税方法) | | | | |
| 工程名称： | | 四川文理学院图书信息大楼部分修补工程\单项工程1【建筑与装饰工程】 | 标段： |  |
| 序号 | | 汇总内容 | 金 额（元） | 其中:暂估价(元) |
| 1 | | 分部分项及单价措施项目 |  |  |
| 1.1 | | 单价措施项目 |  |  |
| 2 | | 总价措施项目 | 1756.55 | - |
| 2.1 | | 其中：安全文明施工费 | 1658.4 | - |
| 3 | | 其他项目 | 1500 | - |
| 3.1 | | 其中：暂列金额 | 1500 | - |
| 3.2 | | 其中：专业工程暂估价 |  | - |
| 3.3 | | 其中：计日工 |  | - |
| 3.4 | | 其中：总承包服务费 |  | - |
| 4 | | 规费 | 786.5 | - |
| 5 | | 创优质工程奖补偿奖励费 |  | - |
| 6 | | 税前不含税工程造价 |  | - |
| 6.1 | | 其中：除税甲供材料（设备）费 |  | - |
| 7 | | 销项增值税额 |  | - |
| 8 | | 附加税 |  | - |
| 招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税 | | |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程清单与计价表 | | | | | | | | | | | |
| 工程名称： | | 四川文理学院图书信息大楼部分修补工程\单项工程1【建筑与装饰工程】 | | | | 标段： | | |  | | |
| 序号 | 项目编码 | | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量  单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 1 | 010101003001 | | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别 ：二类土  2.挖土深度 ：大约80cm-90cm  3.弃土运距：小于5m | m3 | 42.84 |  |  |  |  |  |
| 2 | 010401003002 | | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级 ：24砖  2.墙体类型 ：单砖墙  3.砂浆强度等级、配合比：砖墙 混合砂浆（细砂） M5 | m3 | 9.6 |  |  |  |  |  |
| 3 | 011201001003 | | 墙面一般抹灰 | 1.墙面一般抹灰、水泥砂浆、特细砂、普通外墙面 | m2 | 50 |  |  |  |  |  |
| 4 | 011101003014 | | 透水混凝土 | 1.彩色透水混凝土c203.  2.厚度50mm  3.含材料二次转运费用  4.含人材机等综合费用 | m2 | 32 |  |  |  |  |  |
| 5 | 010902001005 | | 屋面卷材防水 | 1.清理、清扫表层，达到施工标准  2.15mm厚1：2.5水泥砂浆（特细砂）找平层，刷基层处理剂一道  3.特殊部位，使用自粘性密封胶带  4.3厚SBS改性沥青卷材防水卷材两道，胶粘剂二道  5.嵌缝材料种类:SBS改性沥青嵌缝  6.其它：满足相关规范要求  7.含人材机等综合费用 | m2 | 40 |  |  |  |  |  |
| 6 | 010401005006 | | 轻质隔墙 | 1.按照要求规范安全施工  2.板厚8cm  3.材质：石膏水泥空心板  4.含人材机等综合费用 | m2 | 21 |  |  |  |  |  |
| 7 | 010801001007 | | 木质门 | 1.按照要求规范安全施工  2.特制木门  3.含安装和人材机等综合费用 | 樘|m2 | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | 自编008 | | 树木移栽恢复人工 | 1.人工挖树 | 工日 | 5 |  |  |  |  |  |
| 9 | 010902004014015 | | pvc管道 | 1.材料pvc  2.规格：直径10cm | m | 23.7 |  |  |  |  |  |
| 10 | 011406001014012 | | 乳胶漆 | 1.基层类型：墙面一般抹灰面  2.腻子种类：石膏粉腻子  3.刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨；满刮腻子一遍，找补两遍  4.油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆底漆一遍，面漆两遍，材料符合环保要求  5.含人工、材料、机械等费用 | m2 | 42 |  |  |  |  |  |
| 11 | 010404001011 | | 垫层 | 1.基础混凝土垫层(特细砂) C15  2.厚度：10cm | m3 | 3.7 |  |  |  |  |  |
| 12 | 自编012 | | 修复下水检查井 | 1.原样恢复  2.砖混 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 13 | 自编013 | | 青石砖恢复 | 1.恢复原样 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 14 | 01130200114013 | | 吊顶 | 1.材质规格：石膏板吊顶  2.木材、石膏面 乳胶漆底漆一遍 面漆两遍  天棚吊顶 天棚基层 木工板 平面  3.含人材机等综合费用 | m2 | 65 |  |  |  |  |  |
| 15 | 030408001014 | | 2.5平方电线 | 1.按照要求规范安全施工  2.规格：照明线路采用2.5平方铜芯国标电线  3.含人材机等综合费用 | m | 100 |  |  |  |  |  |
| 16 | 03041200114014 | | LED平板灯 | 1.规格：led平板灯600\*600mm  2.含人材机等综合费用 | 套 | 6 |  |  |  |  |  |
| 17 | 030404034010 | | 照明开关 | 1.名称:单控开关明装  2.型号: 按要求施工  3.安装方式:距地1.2米  4.含人材机等综合费用 | 套 | 3 |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | | | | | | |  |  |  |  |