**莲湖校区艺术传媒大楼三楼过道改造项目采购比选文件**

我校拟对莲湖校区艺术传媒大楼三楼过道进行改造，现面向社会公开采购维修供应商。

一、基本要求

对莲湖校区艺术传媒大楼三楼过道进行改造。（具体要求见莲湖校区艺术传媒大楼三楼过道改造项目工程清单报价表中项目特征）

二、比选文件要求

1、技术标内容

（1）公司负责人（或法定代表人）身份证明文件；是委托的，应有公司负责人（或法定代表人）的委托书。

（2）公司营业执照等相关资质文件。

（3）保修期限1年（承诺书）。

2、经济标内容

根据莲湖校区艺术传媒大楼三楼过道改造项目报下浮比例，结算时按照实际结算总价的下浮比例进行结算。

上述资料均需加盖公司鲜章，一式叁份（其中正本壹份，副本贰份），密封在一个文件包内，在密封包的密封处加盖公司鲜章或由法定代表人或委托代理人签字。

四、比选文件递交时间及地点

1、比选文件递交截止时间：2020年9 月30日上午10点40分前（北京时间）；

2、比选时间：2020年9月30日上午10点40分（北京时间）。

3、比选地点：四川文理学院莲湖校区望月楼会议室，会议室如有调整另行通知。

五、比选办法

采购单位将依据供应商第一轮报价下浮比例最高者确定中标供应商，下浮比例一致的供应商需现场进行抽签确定中标采购商；

六、询问和质疑联系方式

联系人：舒老师 联系电话：0818 -2830667

二〇二〇年九月二十五日

莲湖校区艺术传媒大楼三楼过道改造项目工程清单报价表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | **金额（元）** | **项目特征** |
| 乳胶漆 | m2 | 460 | 27.00 | 12420.00 | 1.基层类型：乳胶漆表面  2.刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨；满刮腻子一遍，找补两遍  3.油漆品种、刷漆遍数：浅灰色乳胶漆底漆两面，面漆一遍  4.需对因返潮、掉渣、漏水等原因导致的墙面进行基层处理  5.含人工、材料、机械等费用 |
| 工艺漆 | m2 | 240 | 75.00 | 18000.00 | 1.基层类型：乳胶漆表面  2.刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨；满刮腻子一遍，找补两遍  3.油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆底漆一遍，基底面漆一遍扫出纹路后进行打磨，浅灰色面漆一遍  4.含人工、材料、机械等费用 |
| 电线打槽及填补 | 项 | 1 | 700.00 | 700.00 | 1.打槽总长度约23m，具在指定位置进行打槽，待电线穿管安装完成后用水泥砂浆进行填补  2.开挖要求：深度20mm，宽度20mm |
| 电线铺设2.5mm2 | m | 600 | 3.00 | 1800.00 | 1.选用黑象品牌铜芯4平方电线，实际数量以现场为准，  3.含敷设、穿管、安装等费用 |
| 电线穿管 | m | 220 | 2.00 | 440.00 | 1.φ16 PVC阻燃管穿管  2.含敷设、穿管、安装等费用 |
| LED射灯支架 | m | 67 | 60.00 | 4020.00 | 1.白色轨道灯轨道条，单根轨道下料长度由现场代表和使用方决定  2.单价已综合考虑因安装难度所产生额外费用  3.需对原照明灯进行适当拆除，具体由使用方指定  4.含人工、材料、机械等费用 |
| LED射灯 | 个 | 70 | 80.00 | 5600.00 | 1.选用25W白色暖光LED射灯  2.含人工、材料、机械等费用 |
| 挂画线 | m | 60 | 20.00 | 1200.00 | 1.选用工艺专用挂画线，长度1m，每m配2个挂钩  2.配置铝合金L型挂画线轨道，位置长度与现场协调  3.含人工、材料、机械等费用 |
| 相关辅材及安装 | 项 | 1 | 200.00 | 200.00 | 1.含20A空开1个，16A空开1个  2.拆除原接线头，新线接头、照明开关及相关费用 |
| 清洁费 | 项 | 1 | 400.00 | 400.00 | 1.对现场门窗及踢脚线等部位进行适当保护  2.清理恢复施工现场，建渣需运出校外自行处理 |
| 税前造价 | 44780.00元 | | | |  |
| 税金 | 4030.20元 | | | | 按9%计算 |
| 合 计 | 48810.20元 | | | | 完成该项目的所有费用。 |
| 结算总价下浮比例 | %（签字和盖章： ） | | | | |