**增设隔断维修玻璃等项目采购比选文件**

因学校发展的需要，经领导同意，决定对**增设隔断维修玻璃等项目**，现面向社会公开采购比选承包商。

一、基本要求

**后勤服务处对增设隔断维修玻璃等项目**。（具体要求见**增设隔断维修玻璃等**项目工程清单报价表中项目特征）

二、比选文件要求

（一）技术标内容

1、公司负责人（或法定代表人）身份证明文件；是委托的，应有公司负责人（或法定代表人）的委托书。

2、公司营业执照等相关资质文件。

3、保修期限1年（承诺书）。

（二）经济标内容

根据后勤服务处对**增设隔断维修玻璃等**项目报下浮比例，结算时按照实际结算总价的下浮比例进行结算。

上述资料均需加盖公司鲜章，一式三份（其中正本一份，副本两份），密封在一个文件包内，在密封包的密封处加盖公司鲜章或由法定代表人或委托代理人签字。

三、比选文件递交时间及地点

（一）比选文件递交截止时间：2021年11月16日10:00时；

（二）比选时间：2021年11月16日10:00时。

（三）比选地点：四川文理学院莲湖校区望月楼会议室，如有调整另行通知。

四、比选办法

采购单位将依据各意向承包商第一轮报价下浮比例最高者确定中标承包商，下浮比例一致的投标方需现场进行抽签确定中标承包商；（如只有一家意向承包商参与竞标，则通过现场谈价方式确定项目金额；如只有两家意向承包商参与竞标，仍采用第一轮报价下浮比例最高者确定中标承包商。）

五、询问和质疑联系方式

联系人：张老师 联系电话：0818 -2830667

二〇二一年十一月十一日

**增设隔断维修玻璃等项目清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **单位** | **数量** | | **单价（元）** | **金额（元）** | **项目特征** | **备注** |
| 防盗窗 | m2 | 18 | | 180.00 | 3240.00 | 1.位置：南坝校区行政楼207、210办公室  2.按照要求规范安全施工  3.材料：301不锈钢圆管  4.厚度：1mm  5.含人材机等综合费用 | 207办公室防盗窗需设小门 |
| 拆除原防盗窗 | m2 | 18 | | 5.00 | 90.00 | 1.位置：南坝校区行政楼207、210办公室  2.按照要求规范安全施工  3.含人材机等综合费用 |  |
| 轻质隔板 | m2 | 136 | | 100.00 | 13600.00 | 1.位置：新校区体育馆场馆内两侧楼梯；博文楼612教室；艺术传媒大楼3020、3022；图书信息大楼B区B408  2.按照要求规范安全施工  3.板厚8cm  4.材质：石膏水泥空心板  5.含人材机等综合费用 |  |
| 线路改造 | 项 | 1 | | 1200.00 | 1200.00 | 1.位置：新校区体育馆场馆内两侧楼梯；图书信息大楼B区B408  2.按照要求规范安全施工  3.规格：照明线路采用2.5平方铜芯国标电线,空调线路采用4平方铜芯国标电线含电线明装固定pvc塑料壳规格20\*10,2灯、8个开关  4.含人材机等综合费用 |  |
| 踢脚线 | m | 71 | | 32.00 | 2272.00 | 1.位置：博文楼612教室；艺术传媒大楼3020、3022；图书信息大楼B区B408  2.按照要求规范安全施工  3.宽度5-8mm  4.规格：同房间保持一致  5.含人材机等综合费用 |  |
| 乳胶漆 | m2 | 224 | | 27.00 | 6048.00 | 1.位置：博文楼612教室；艺术传媒大楼3020、3022、图书信息大楼B区B408  2.基层类型：墙面一般抹灰面  3.腻子种类：石膏粉腻子  4.刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨；满刮腻子一遍，找补两遍  5.油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆底漆一遍，面漆两遍，材料符合环保要求  6.含人工、材料、机械等费用 |  |
| 办公室门 | 樘 | 6 | | 1500.00 | 9000.00 | 1.位置：图书信息大楼B区B408、博文楼612教室，艺术传媒大楼3020、3022  2.按照要求规范安全施工  3.含人材机等综合费用  4.价格为暂估价 |  |
| 仿瓷涂料 | m2 | 52 | | 12.00 | 624.00 | 1.位置：新校区体育馆场馆内两侧楼梯；  2.按照要求规范安全施工  3.含部分铲除墙面和人材机等综合费用 |  |
| 普通门 | 樘 | 2 | | 500.00 | 1000.00 | 1.位置：新校区体育馆场馆内两侧楼梯  2.按照要求规范安全施工  3.新校区体育馆场馆内两侧楼梯为铁制门  4.含人材机等综合费用 |  |
| 新月楼下水管道维修 | 项 | 1 | | 2200.00 | 2200.00 | 1.位置：新校区新月楼  2.按照要求规范安全施工  3.描述：两处下水管道高约8m  4.含人材机等综合费用 |  |
| 钢化玻璃 | m2 | 2.1 | | 210.00 | 441.00 | 1.位置：新校区明月楼一楼食堂门口旁  2.按照要求规范安全施工  3.厚度：6mm  4.尺寸：宽：1120mm 高：1865mm  5.类型：单片钢化玻璃  6.含安装拆卸、安全及人材机等综合费用 |  |
| 镀膜玻璃 | m2 | 1.9 | | 400.00 | 760.00 | 1.位置：新校区一教楼楼梯外  2.按照要求规范安全施工  3.厚度：6mm  4.尺寸：宽：962mm 高：1970mm  5.类型：圆弧镀膜钢化玻璃  6.含脚手架、安装拆卸、安全及人材机等综合费用 |  |
| 夹胶玻璃 | m2 | 0.33 | | 350.00 | 115.50 | 1.位置：新校区传媒楼4层  2.按照要求规范安全施工  3.厚度：8mm  4.尺寸：宽：450mm 高：750mm  5.类型：夹胶玻璃4+4钢化玻璃  6.含安装拆卸、安全及人材机等综合费用 |  |
| 清理建筑废料 | 项 | 1 | | 600.00 | 600.00 | 1.位置：新校区  2.负责以上施工场地的日常保洁，及交付使用前的整体清洁、恢复原貌  3.负责以上施工现场产生的建筑垃圾，需运出校外自行处理，处理办法需满足地方环保部门规定 |  |
| 暂列金 | 1000.00 | | | | |  |  |
| 税前造价 | 42190.50元 | | | | |  |  |
| 税金 | 3797.15元 | | | | | 9%计取 |  |
| 合计 | 45987.65元 | | | | | 完成该项目的所有费用（含税）。 |  |
| 结算总价下浮比例 | | | %（签字和盖章： ） | | | | |